<p align="center">
  <img src="busch_radio_spotify/logo.png" alt="Busch-Radio Spotify Bridge" width="180"/>
</p>

<h1 align="center">Busch-Radio Spotify Bridge</h1>

<p align="center">
  Spotify-Musik auf dem Busch-Jäger Unterputz-Internetradio – ohne Bluetooth.
</p>

---

## Problem

Das **Busch-Jäger Unterputz-Internetradio** kann nur Internetradio-Streams abspielen. Es hat kein Bluetooth und keine Spotify-Integration. Spotify-Musik lässt sich damit direkt nicht wiedergeben.

## Lösung

Dieses Projekt besteht aus zwei Teilen:

1. **Home Assistant Add-on** – startet ein virtuelles Spotify Connect-Gerät ([librespot](https://github.com/librespot-org/librespot)) und stellt das Audio als MP3-Stream über Icecast bereit
2. **Custom Component** (optional) – zeigt den Stream-Status als Media-Player-Entity in HA an

### Funktionsweise

```
Spotify-App → [Spotify Connect] → librespot → PCM → ffmpeg → Icecast2 → HTTP-Stream → Busch-Jäger Radio
```

---

## Voraussetzungen

| Anforderung | Details |
|---|---|
| Home Assistant | OS, Supervised oder Container |
| Spotify Premium | Pflicht für Spotify Connect |
| Busch-Jäger Radio | Muss benutzerdefinierte Stream-URLs unterstützen |

---

## Installation

### 1. Repository in HA hinzufügen

1. **Einstellungen → Add-ons → Add-on Store**
2. Drei Punkte oben rechts → **Repositories**
3. URL eintragen: `https://gitea.bitfire.work/retr0/Busch-Radio-Spotify`
4. **Busch-Radio Spotify Bridge** erscheint im Store
5. Installieren (der erste Build dauert ~10–15 Minuten wegen Rust-Kompilierung)

### 2. Add-on konfigurieren

```yaml
device_name: "Busch-Radio"       # Name in der Spotify-App
bitrate: 320                      # 96 / 160 / 320 kbps
stream_port: 8000                 # HTTP-Port des Streams
stream_mount: "/stream.mp3"       # URL-Pfad
icecast_password: "geheim"        # Icecast-Passwort (bitte ändern)
```

### 3. Add-on starten & Spotify autorisieren

Beim **ersten Start** erscheint im Log eine Anleitung. Folge diesen Schritten:

1. Im Log erscheint eine Zeile wie:
   ```
   Browse to: https://accounts.spotify.com/authorize?...
   ```
   Kopiere diese URL vollständig und öffne sie im Browser.

2. Melde dich mit deinem Spotify-Konto an und erteile die Berechtigung.

3. Dein Browser wird danach weitergeleitet auf eine URL wie:
   ```
   http://127.0.0.1:5588/login?code=...
   ```
   Diese Seite schlägt fehl – **das ist normal**.

4. **Ersetze** in der Adressleiste `127.0.0.1` durch die IP deines Home-Assistant-Servers und drücke Enter:
   ```
   http://<homeassistant-ip>:5588/login?code=...
   ```

5. Bei Erfolg zeigt der Browser: `Autorisierung erfolgreich!`  
   Das Add-on startet danach automatisch durch.

Die Credentials werden dauerhaft unter `/data/librespot-cache/` gespeichert — **dieser Schritt ist nur einmalig nötig**.

### 4. Stream im Radio eintragen

Trage folgende URL im Busch-Jäger Radio ein:

```
http://<homeassistant-ip>:8000/stream.mp3
```

### 5. Musik abspielen

1. **Spotify-App** öffnen
2. Abspielgerät wechseln → **„Busch-Radio"** auswählen
3. Das Radio spielt den Stream automatisch ab

---

## Custom Component (optional)

Die Custom Component zeigt den Stream-Status als Media-Player-Entity in HA.

**Installation:**

```bash
cp -r custom_components/busch_radio_spotify /config/custom_components/
# HA neu starten
```

Dann unter **Einstellungen → Integrationen → Busch-Radio Spotify Bridge** einrichten. Das Passwort muss mit `icecast_password` aus der Add-on-Konfiguration übereinstimmen.

**Entity-Attribute:**

| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| `stream_url` | Die URL für das Radio |
| `listeners` | Anzahl aktiver Hörer |
| `source_connected` | Ob Audio gestreamt wird |

---

## Technische Details

### Komponenten

| Komponente | Funktion |
|---|---|
| [librespot](https://github.com/librespot-org/librespot) v0.7.0 | Spotify Connect Client (PCM-Ausgabe via Pipe) |
| [ffmpeg](https://ffmpeg.org) | PCM → MP3 Transkodierung |
| [Icecast](https://icecast.org) | HTTP-Stream-Server |

### Signalfluss

```
Spotify CDN → librespot (dekodiert, PCM auf stdout)
           → ffmpeg (44100 Hz / S16LE / Stereo → MP3 320k)
           → Icecast (HTTP-Stream)
           → Busch-Jäger Radio
```

### Hinweise zum Build

- librespot wird aus dem Quellcode kompiliert (Rust, ~10–15 Min.)
- Der OAuth-Server wird beim Build gepatcht: bindet an `0.0.0.0` statt `127.0.0.1`, damit der Browser-Login aus dem Heimnetz funktioniert
- Credentials werden in `/data/librespot-cache/` persistent gespeichert

---

## Fehlerbehebung

| Problem | Lösung |
|---|---|
| „Busch-Radio" erscheint nicht in Spotify | OAuth-Autorisierung abschließen (Logs prüfen) |
| Stream-Seite nicht erreichbar | Icecast-Status: `http://ha-ip:8000` |
| OAuth-Weiterleitung schlägt fehl | Normal – `127.0.0.1` in Adressleiste durch HA-IP ersetzen |
| Stream bricht bei Pause ab | Normal – Radio nach Fortsetzen neu verbinden |
| Build schlägt fehl | Logs im Add-on Store prüfen |

---

## Rechtliche Hinweise

- Dieses Projekt nutzt **librespot**, eine Open-Source-Reimplementierung des Spotify-Clients
- Audio wird **nicht gespeichert** – ausschließlich live gestreamt
- Ausschließlich für den **privaten Heimgebrauch** gedacht
- **Spotify Premium** ist für Spotify Connect erforderlich

---

## Projektstruktur

```
busch-radio-spotify/
├── busch_radio_spotify/         # Home Assistant Add-on
│   ├── Dockerfile               # Multi-Stage Build (Rust + Alpine)
│   ├── config.yaml              # Add-on Manifest & Optionen
│   ├── build.yaml               # Multi-Arch Konfiguration
│   ├── run.sh                   # Startup-Script
│   ├── icon.png                 # Add-on Icon (Store)
│   └── logo.png                 # Add-on Logo (Detailseite)
├── custom_components/           # Optionale HA Integration
│   └── busch_radio_spotify/
│       ├── __init__.py
│       ├── manifest.json
│       ├── media_player.py
│       ├── config_flow.py
│       └── translations/
├── example-config.yaml          # Beispielkonfiguration
├── repository.yaml              # HA Repository-Manifest
└── README.md
```

---

## Lizenz

MIT License
